|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\34286.png | **Плотницко-столярная Мастерская**  **603135, г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.59**  **Тел. 8-910-875-27-07** |

**ПРАЙС**

Мы предлагаем  широкий спектр профессионального малоэтажного каркасного строительства:

каркасные дома, бани, беседки, дачные туалеты, душевые кабины, хоз.блоки и многое др.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание | Цена |  |
|  | **ТУАЛЕТЫ** |  |  |  |
| 1 | Строитель | Основание из бруса 100\*50 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка «американка» строганная доска хвоя. Кровля ондулин. Обработка цветной пропиткой . Стульчак в комплекте. | 12 000 | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\DSCN3969.jpg |
| 2 | Строитель Эконом | Основание из бруса 100\*50 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка строганная доска 16\*90мм хвоя. Кровля ондулин. Обработка цветной пропиткой. Стульчак в комплекте. | 11 000 |  |
| 3 | Солнышко | Основание из бруса 100\*50 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка вагонка хвоя. Кровля поликарбонат 8 мм. Обработка цветной пропиткой . Стульчак в комплекте | 12 000 | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\DSCN3968.jpg |
| 4 | Дачный | Основание из бруса 100\*50 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка вагонка /имитация бруса/ фальцовка. Кровля ондулин. Обработка цветной пропиткой . Стульчак в комплекте | 12 000 |  |
| 5 | Теремок | Основание из бруса 100\*50 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка вагонка хвоя. Кровля ондулин. Обработка цветной пропиткой. .Стульчак в комплекте | 15000 | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\DSCN3978.jpg |
| 6 | Теремок VIP | Основание из бруса 100\*50 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка вагонка хвоя. Кровля профлист С-10 или ондулин. Потолок изнутри обшит вагонкой. Обработка цветной пропиткой. Стульчак в комплекте (мягкая сидушка). Снабжен фановой трубой для отвода неприятного запаха. | 22 000 | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\DSCN3979.jpg |
| 7 | Санузел+душевая | Основание из бруса 100\*50 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм. Пол -строганная доска 36\*150 мм, наружная отделка вагонка хвоя. Кровля профлист С-10. Обработка цветной пропиткой в 2 слоя. В санузле установлены унитаз и угловая раковина+ бак для воды с электроподогревом. Площадь такого санузла 1,5\*2,8 м. Душевая оборудована так же, как душ «Дачный» | 85 000 | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\DSCN2818.jpg |
|  | **ДУШ** |  |  |  |
| 1 | Дачный | Душевая оборудована баком из ПНД объемом 200л. Бак упакован снизу и по бокам пенопластом толщ.100мм. Сверху бак закрыт крышей из поликарбоната 8 мм, плотно пришитой к стропилам. Это позволяет, нагретой от солнца воде, долго не остывать.  Бак снабжен системой перелива и закачки воды. Внутри душевой установлена лейка, позволяющая создать эффект дождя. Для удобства пользования в душевой предусмотрены окна, мыльница, вешалки для одежды и держатели полотенец. Для защиты от влаги внутри душевая в душевой предусмотрены занавески ПВХ.  Обработка внутренних стен и пола душевой выполнена яхтным лаком в 2 слоя. Пол снаружи и внутри обработан антисептической пропиткой.  Нижняя обвязка душевой выполнена из бруса 50\*100мм, брус обработан битумной мастикой. Снаружи душевая обработана пропиткой в 2 слоя. | 37 000 | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\IMG_3120.jpg |
| 2 | Дачный VIP | Душ выполнен и оборудован так же, как и Дачный + электроподогрев бака душевой. | 40 000 |  |
| 3 | VIP Особый | Душ оборудован в основе так же, как и Дачный. Кабина каркасная 4\*2м , утеплена (лето-зима), имеет предбанник , с дровяным бойлером (без печки), с душевым поддоном, септиком, с накопительным баком под воду. | 130 000 |  |
|  | **ХОЗБЛОК «1»** |  |  |  |
| 1 | Сарай | Основание 150\*200 см из бруса 100\*100 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 100\*50 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка вагонка, фальцовка, имитация бруса, блок-хаус, деревянный сайдинг . Кровля ондулин. Обработка цветной пропиткой . | договорная | C:\Users\sysadmin\Desktop\СТОЛЯРКА\рекламная\дачные души и хозблоки\IMG_2928.JPG |
|  | **ХОЗБЛОК «2»** |  |  |  |
| 1 | Сарай+дровяник | Основание 150\*250 см из бруса 100\*100 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм и 50\*100 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка вагонка/фальцовка/ имитация бруса/деревянный сайдинг . Кровля ондулин. Обработка цветной пропиткой . | договорная | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\IMG_3853.jpg |
| 2 | Дровяник+туалет | Основание 150\*250 см из бруса 100\*100 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка вагонка /фальцовка/имитация бруса/деревянный сайдинг. Кровля ондулин. Обработка цветной пропиткой .Туалетный стульчак в комплекте. | договорная |  |
| 3 | Сарай+туалет | Основание 150\*250 см из бруса 100\*100 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка вагонка /фальцовка/имитация бруса/деревянный сайдинг . Кровля ондулин. Обработка цветной пропиткой . Туалетный стульчак в комплекте. | договорная | C:\Users\sysadmin\Desktop\СТОЛЯРКА\рекламная\дачные души и хозблоки\IMG_3468.JPG |
| 4 | Сарай+душевая | Основание 150\*300 см из бруса 100\*100 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка вагонка /фальцовка/имитация бруса/деревянный сайдинг. Кровля ондулин. Обработка цветной пропиткой . Душевая оборудована так же, как душ Дачный. | договорная | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\IMG_3088.jpg |
| 5 | Душевая +туалет | Основание 150\*300 см из бруса 100\*100 мм, обработанное битумной мастикой. Каркас из бруса 50\*50 мм. Пол -строганная доска 50\*100 мм, наружная отделка вагонка /фальцовка/имитация бруса/деревянный сайдинг. Кровля ондулин. Обработка цветной пропиткой . Душевая оборудована так же, как душ Дачный. Стульчак в комплекте. | договорная | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\IMG_2828.jpg |
|  | **ХОЗБЛОК «3»** |  |  |  |
| 1 | Сарай+душ+туалет | Стоимость хозблоков зависит от площади пола и применяемых материалов. | От 7 000 руб.  до 11 000 руб. за 1 м2 пола. |  |
| 2 | Сарай+дровяник+туалет |  |
| 3 | Сарай+дровяник+душ |  |
|  | **ХОЗБЛОК «4»** |  |  |  |
| 1 | Сарай+туалет+душ+дровяник |  |  |  |
|  | Каркасные дома | Минимальные сроки возведения: 2-3 месяца до въезда. Низкие расходы на отопление. Нет периода усадки. Стены сразу готовы к любой отделке. Привлекательная стоимость дома под ключ. | От 11 000 руб  до 25 000 руб. за 1 м2 | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\IMG_4444.jpg |
|  | Бани | Строительство каркасных бань. Сборка рубленных бань. Внутренняя отделка бань любого типа со шлифовкой бруса, канапаткой швов. Строительство фундамента здания и печи, устройство чаш водоотвода септика. Установка печи. Прорезка оконных и дверных проемов с устройством окосячек или обсада. Грамотная консультация по строительству и реконструкции бань. | договорная | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\53c650c0af9b4_iobaenie_125.jpg |
|  | Беседки | Беседка – это маленький уголочек рая на вашем участке. Утреннее чаепитие или ужин в кругу семьи, дружеская беседа или шумная компания – и все это на свежем воздухе под пенье птиц и благоухание цветов. | договорная | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\IMG_3862.jpg |
|  | Декоративные решетки |  | договорная | C:\Users\sysadmin\Desktop\САЙТ\фотошоп\хозпостройки шоп\IMG_4592.jpg |
|  | Песочница | Песочница имеет 2 скамейки и декоративную крышу от солнца. Снабжена крышкой для закрытия песка. Размер 1,5м\*1,5м. | 14 000 |  |

Доставка оговаривается отдельно.

Душ Дачный, Дачный VIP, а так же Хозблоки «1» и «2» собираются по месту или доставляются в сборе.

Душ VIP Особый и Хозблоки «3» и «4» собираются по месту в течении 5-7 дней.

Окраска заказанных изделий возможна в любой цвет по желанию Заказчика.

**Установка туалетов**

* Копка ямы под бочку
* Засыпка дна ямы дренажом
* Установка железной бочки 250 л
* Закопка бочки, планировка вынутой земли
* Установка 4-х фундаментных бетонных блоков 200\*200\*300 мм
* Обмазка битумной мастикой фундамента
* Установка туалета

**Стоимость работ, включая бочку, дренаж, фундамент, мастику составляет 5000 р.**