**Регулировка фурнитуры.**

Поворотно-откидная фурнитура ROTO может регулироваться по трем осям

**1. Регулировка по прижиму: ±1мм 2. Регулировка по высоте: -2мм, +2,5мм**

**Регулировка по ширине: ±2мм**



**3. Регулировка по ширине: +3мм, -2мм 4. Регулировка по прижиму створки к раме**

**на запорных элементах створки: ±1мм**