**Регулировка фурнитуры.**

Поворотно-откидная фурнитура ROTO может регулироваться по трем осям

 **1. Регулировка по прижиму: ±1мм 2. Регулировка по высоте: -2мм, +2,5мм**

 **Регулировка по ширине: ±2мм**

 

 **3. Регулировка по ширине: +3мм, -2мм 4. Регулировка по прижиму створки к раме**

 **на запорных элементах створки: ±1мм**