В строке "portal1" вбей "mem.abv" ¶

Извиняюсь если не прав, но может так надо:

 в биосе все на дефолт,

 "mem.iptv" в портал 1

 галку на DHCP

 bootstap URL - igmp://224.50.0.50:9000

 URL образа - igmp://224.50.0.51:9001.

 Я так лечил. Тоже случайно обновлялся, но возникала проблема успешно лечимая ТП, почему-то 2 МАС адрес у приставки появлялся, в итоге сервер ВТ меня не пускал пока второй МАС ТП не убила (подключение оптика, привязка к МАС по умолчанию у ВТ) ¶

Не стоит извиняться. Я написал лишь то, что просил топикстартер.

 mem.abv - сервак, откуда подтягивается оболочка (можно вбить и mem.iptv - оба имени ведут в одно место, в браузере проверить можно), dhcp - протокол получения адреса в сети, url-ы эти - указание откуда брать файлы обновления ПО когда потребуется. Так что всё верно ¶