## По типу открывания все двери делятся на распашные,

## раздвижные, складные, качающиеся.

## Распашные двери

Распашная дверь подойдет практически к любому интерьеру, будь то спальня, гостиная или строгий кабинет. Мы рады предложить Вам **распашные одностворчатые и двустворчатые межкомнатные двери.**.

|  |  |
| --- | --- |
|  | D:\Desktop\Все для сайта\Двупольные\vosh2.jpg |
| Распашная дверь | Распашные двери |

Двустворчатые двери делятся на:

* **симметричные**— оба полотна одинакового размера
* **ассиметричные**— одна створка шире другой

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\Desktop\Все для сайта\Двупольные\sosc.jpg | D:\Desktop\Все для сайта\КАТАЛОГ\5.Двупольные\olivia21.jpg |  |
| Симметричные двери | Ассиметричные двери |  |

Для данного способа монтажа существует множество видов петель.

**У нас Вы можете заказать петли:**

Традиционные универсальные дверные петли.



Петли скрытые «Kubica»

Потайная петля, которую не видно в закрытом положении двери. Прекрасно подходит для тяжелых дверей.



Петли скрытой установки 4D

Пяточная петля устанавливается на верхнем и нижнем торцах дверного полотна. Используется при массе полотна до 25 кг.



Петля «Бабочка»

Простые в установке, не требуют зарезки, универсальны для дверей как правого, так и левого открывания.

**Раздвижные двери**

В современном интерьере все чаще используют **раздвижные двери** и раздвижные перегородки.

Достоинством такой конструкции является экономия жилого пространства, что особенно актуально для малогабаритных квартир.

Любая дверь из нашей коллекции может иметь раздвижную систему открывания.

Существует два вида механизма:

* **открытый** механизм, раздвижная дверь вдоль стены, **«дверь-купе»**;
* **скрытый** механизм,  раздвижная дверь в стену **«пенал»**.

|  |  |
| --- | --- |
| [Пенал](http://www.fbriz.ru/assets/images/var_konstr/rasdv_1.jpg) | [Раздвижная дверь в стену](http://www.fbriz.ru/assets/images/var_konstr/penal.jpg) |
| Раздвижные двери | Раздвижная дверь |
|  |  |

**Складные двери**

**Складная дверь** станет оригинальным и функциональным решением для вашего интерьера. Складные двери могут состоять из двух створок “книжка”, из нескольких «гармошка». Такие двери, как и двери-купе, часто ставят в кладовки и гардеробные комнаты.

|  |  |
| --- | --- |
| [Складая дверь, книжка](http://www.fbriz.ru/assets/images/var_konstr/knighka1.jpg) | [Складная дверь "Книжка"](http://www.fbriz.ru/assets/images/var_konstr/knighka.jpg) |
| Книжка | Гармошка |

**Качающиеся двери**

**Маятниковые** или **качающиеся двери** являются одной из разновидностей распашнных дверей. Их особенность заключается в том, что они распахиваются в обе стороны. Для данного способа монтажа используют маятниковые петли.

Способность данных дверей открываться в обе стороны предполагает их установку в рестораны, бары, кафе (в качестве двери из кухни в зал), в больницах и поликлиниках (в качестве дверей между отделениями для облегчения перевозки больных), в местах содержания людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (для беспрепятственного продвижения колясок).

Рекомендуется использовать двери на качающихся петлях с остеклением, для того, чтобы иметь возможность обзора пространства за дверью и видеть стоящего за ней или идущего навстречу человека.

|  |
| --- |
| [Качающиеся двери](http://www.fbriz.ru/assets/images/var_konstr/kach.jpg) |
| Качающиеся двери |

Для таких дверей используются специальные барные (маятниковые) петли.