|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. изм. | количество |
|  | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ | 1 измерение | 74 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 4,7 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 148 |
|  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ | 1 испытание | 37 |
|  | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ | 1 испытание | 111 |
|  | Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ | 1 испытание | 111 |
|  | Испытание первичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 20 |
|  | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 74 |