**Внимание!**

**При проверке квартир технадзором были выявлены следующие замечания:**
1) Отсутствие двери между кухней и жилой комнатой. Необходимо наличие *хотя бы* одной двери между кухней и жилой комнатой - строительной, сдвижной, гармошки - *не важно*.

2) Закрытые газовые стояки. Газовые стояки и внутриквартирные газопроводы должны быть открытыми и иметь свободный доступ, допускается применение быстросъёмных панелей или решёток *достаточного размера* для выполнения работ на газовом оборудовании.

3) Рядом с газовым стояком или внутриквартирным газопроводом *не должно проходить* электрических проводов.

4) Отсутствие решёток на вент-каналах или полностью закрытые вытяжкой вент-каналы. Необходимо установить вентиляционные решетки или в случае установки вытяжки необходимо обеспечить присутствие естественной вентиляции - установить вентиляционную решетку с прорезями.

5) В квартирах с имеющимися тройниковыми резьбовыми соединениями после счетчика (ответвление на духовой шкаф) необходимо заменить их на сварные, с установкой отключающего устройства на ответвлении к каждому прибору.

К моменту пуска газа в квартирах необходимо установить газовые приборы (плиту, газовый духовой шкаф) и подключить их к газопроводу.

**Данные замечания необходимо устранить до 14 ноября 2016г.**

По факту устранения всех замечаний просим сообщить председателю о готовности квартиры.

**Если на момент выполнения работ по пуску газа вышеуказанные замечания не будут устранены хотя бы в одной из квартир по стояку – весь стояк останется без газа!**

ТСН “Московское шоссе 17 к.1”