**Характеристики «Фотоаппарат OLYMPUS SH-25MR»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Матрица** | |
| Тип матрицы: | CMOS |
| Разрешение матрицы, млн. пикселей: http://www.citilink.ru/i/item/question.gif | 16 |
| Светочувствительность: | ISO 80 — 6400 |
| Максимальный размер фотоснимка: | 4608 х 3456 пикс. |
|  | |
| **Оптика** | |
| Фокусное расстояние объектива: | 4.2 — 52.5 мм |
| Фокусное расстояние объектива (экв. 35мм): | 24 — 300 мм |
| Светосила объектива: | f/3 — 5.9 |
| Оптический зум: | 12.5 |
| Минимальное расстояние фокусировки: | 1 см |
|  | |
| **Стабилизатор** | |
| Стабилизатор изображения: | есть |
| Тип стабилизатора изображения: http://www.citilink.ru/i/item/question.gif | оптический |
|  | |
| **Дисплей** | |
| Диагональ ЖК-дисплея: http://www.citilink.ru/i/item/question.gif | 3 " |
| Сенсорный ЖК-дисплей: | есть |
|  | |
| **Экспозиция** | |
| Диапазон выдержки: | 4с — 1/2000с |
| Коррекция экспозиции: | +/-2 EV (с шагом 1/3) |
| Замер экспозиции: | точечный |
|  | |
| **Запись видео** | |
| Видео высокого разрешения (HD-Video): http://www.citilink.ru/i/item/question.gif | 1080p |
| Форматы записи видео: | QuickTime Motion JPEG |
|  | |
| **Вспышка** | |
| Вспышка: | встроенная |
|  | |
| **Разъемы и коммуникации** | |
| Интерфейс USB: | есть |
| Видеовыход PAL/NTSC: | есть |
|  | |
| **Особенности** | |
| Цифровой зум: | 4 |
| Встроенный GPS: | есть |
|  | |
| **Память и карты памяти** | |
| Встроенная (собственная) память: | 43 Мб |
| Карты памяти: | SDXC |
|  | |
| **Электропитание** | |
| Элементы питания: | LI-50B |
|  | |
| **Корпус** | |
| Цвет: | красный |
| Размер (ШхВхГ): | 109.2 х 61.8 х 30.6 мм |
|  | |
|  | |
| Гарантия: | 24 мес. |
| Сайт производителя: | http://www.olympus.com.ru |